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KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
H-2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Tel.:+36 34 541-300 

Elektronikus kapcsolattartás, hivatali kapu: 

Név: KOMAROMONK 
KRID: 459034169
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Társadalmi munkás járdaépítés/felújítás iránti kérelem

	Kérelmező adatai

	Név:

	Lakcím:

	Adószám:

	Telefonszám:

	E-mail cím:

	Bankszámlaszám:                        -                           -


	Az építendő / felújítandó járdaszakasz adatai*


	Munka megnevezése (Kérem a megfelelő megjelölését):


             ( járda építés                   ( járda felújítása

Érintett ingatlan tulajdonosa: ………………………………………………………………………….

Érintett ingatlan címe: ………………………………………………………………………………...

                              …………………………………………………………... Hrsz:……………..

Járdaszakasz szélessége:……….…………..m ,            Járdaszakasz hossza:…………..…….m

Burkolat anyaga (Kérem a megfelelő megjelölését): 

·  Térkő                ( Beton
Kapubehajtók száma: …………………… db 

*Kötelezően csatolandó a kérelem mellékleteként egy méretarányos helyszínrajz.


Jelen kérelem aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Komárom Város Önkormányzatával szemben helyi adótartozásom nem áll fenn.
Nyilatkozom, hogy a kérelemben megadott adatok helyesek.

Tanú 1. 





Tanú 2.
Név: ………………………………………..

Név:…………………………………...….
Lakcím:……………………………………..
Lakcím:……………………….………….

Aláírás:……………………………………..

Aláírás:……………………….…………..
Kelt: Komárom, 2026. …………hó ……….nap                    …………………………………










Kérelmező aláírása
Műszaki, kivitelezési előírások:
a) a térkő burkolat pályaszerkezete minimálisan: 6 cm kiselemes betonkő burkolat, 3 cm ágyazó réteg, 12 cm Ckt (sovány beton) vagy 20 cm 0-35 zúzottkő alap,

b) a betonburkolat pályaszerkezete minimálisan: 12 cm vastag C20/25 minőségű beton, 15 cm homokos kavics talajjavító-védő réteg,

c) olyan utcában, ahol járdaépítésre első alkalommal kerül sor, az építendő járda minimum 1,5 méter szélességű, míg ahol már egyes szakaszokon a járda megépült, ott – az egységes utcakép miatt – azonos szélességben építendő a hiányzó járda is, 

d) a járdának akadálymentesnek kell lennie, lépcső és 8%-nál nagyobb hosszanti esése nem lehet,

e) a kivitelezés megkezdése előtt közterület felbontási engedély megkérése kötelező és az abban foglaltak szerint lehet elvégezni a munkát,

f) a Komáromi Polgármesteri Hivatal - Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztálya felé kell jelezni bármely elérhetőségen a kivitelezési munka elkészültét, és

g) csak olyan járdaszakasz építése támogatható, amely vagy meglévő járdaszakaszhoz csatlakozik vagy a telektömb útcsatlakozásáig folyamatos járdakapcsolatot biztosít
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